□ 상세스펙

품 명	세 부 명 세	수 량	비 고
SECUI BLUEMAX 2000Basic	- SW + HW 일체형 - CPU : 2.1GHz(8core) * 2 - Memory : 32GB - System SSD : 128GB - Log HDD : 1.92TB - Power : Dual - NIC : 10GF * 2, 1GF * 8, 1GC * 8 - F/W Throughput : 40Gbps - 1G, 10G GBIC 포함	2
Option License	- IPS License 1Year	2
기술지원	- 장비 Mount 및 초기접속 설정 - 기존 제품 설정 Migration - 신규장비 정책 설정지원 - 방화벽 내부/외부/DMZ 구성설정 - 신규 Object 및 Policy 설정 - 제품 설치 후 2년 무상 Warranty 지원 및 유지보수요율 10% 이내(할인) 등 - 방화벽 도입 후 협회 서버실 네트워크 전면 리뉴얼 작업 시 고급 엔지니어 지원 필요(필수)	1

⁕ 「제조사기술지원확약서」 입찰시 제출 필요