시스템 장비 요구사항

(⁕「제조사기술지원확약서」입찰시 제출 필요)

(⁕ HP or DELL제품으로만 참여가능)

001
요구사항 명	블록체인 노드 서버	수 량	4EA
상세 요구 내용	□ 세부내용 1) CPU - Intel Xeon Series (수량 2EA) - 2.8GHz Clock 이상 및 16Core 이상 제공 - CPU 캐시 메모리 : 22MB 이상 제공 2) Memory - 메모리 타입 : DDR4 - 제공용량 : 256GB 이상 - 최대 확장성 : 24개 이상 슬롯 지원 및 3TB이상 용량 지원 3) RAID 컨트롤러 - 하드웨어 기반의 RAID 컨트롤러를 장착해야하며, 캐시 메모리 2GB 이상 제공 4) 하드디스크 - SSD : 400GB 이상 미러링 구성 (OS영역) - HDD : SAS 10K 1.2TB x 4EA 이상 (DATA영역) - 전면 Disk Bay 10EA 이상 지원, Hot Plug 지원 - 디스크 전면부에 디스크 activity, 상태 정보에 대한 제거불가한 LED 지원 5) 네트워크 - 1Gb Ethernet 4Port 이상 제공 - 10Gb 2Port 이상 제공 6) 전원 - Redundant Power Supplies 7) OS - Linux 포함(Cent OS 가능) 8) 기타 - DVD-ROM 제공 - I/O Slot 3EA 이상 지원 - 손쉬운 하드웨어 최적화를 위한 사전 구성된 Workload Profile을 제공 - 통합 GUI 관리 솔루션 지원 가능 - 모든 제품은 제조사가 인증하는 정품이어야 함 9) 원활한 구성 및 지원을 위하여 동등규격이거나 동등이상 규격 제품으로 공급

002
요구사항 명	WEB/WAS 서버	수 량	3EA
상세 요구 내용	□ 세부내용 1) CPU - Intel Xeon Series (수량 2EA) - 2.8GHz Clock 이상 및 16Core 이상 제공 - CPU 캐시 메모리 : 22MB 이상 제공 2) Memory - 메모리 타입 : DDR4 - 제공용량 : 256GB 이상 - 최대 확장성 : 24개 이상 슬롯 지원 및 3TB이상 용량 지원 3) RAID 컨트롤러 - 하드웨어 기반의 RAID 컨트롤러를 장착해야하며, 캐시 메모리 2GB 이상 제공 4) 하드디스크 - SSD : 400GB 이상 미러링 구성 (OS영역) - HDD : SAS 10K 1.2TB x 4EA 이상 (DATA영역) - 전면 Disk Bay 10EA 이상 지원, Hot Plug 지원 - 디스크 전면부에 디스크 activity, 상태 정보에 대한 제거불가한 LED 지원 5) 네트워크 - 1Gb Ethernet 4Port 이상 제공 - 10Gb 2Port 이상 제공 6) 전원 - Redundant Power Supplies 7) OS - Linux 포함(Cent OS 가능) 8) 기타 - DVD-ROM 제공 - I/O Slot 3EA 이상 지원 - 손쉬운 하드웨어 최적화를 위한 사전 구성된 Workload Profile을 제공 - 통합 GUI 관리 솔루션 지원 가능 - 모든 제품은 제조사가 인증하는 정품이어야 함 9) 원활한 구성 및 지원을 위하여 동등규격이거나 동등이상 규격 제품으로 공급

003
요구사항 명	PDF 저장소 서버	수 량	1EA
상세 요구 내용	□ 세부내용 1) CPU - Intel Xeon Series (수량 2EA) - 2.8GHz Clock 이상 및 16Core 이상 제공 - CPU 캐시 메모리 : 22MB 이상 제공 2) Memory - 메모리 타입 : DDR4 - 제공용량 : 256GB 이상 - 최대 확장성 : 24개 이상 슬롯 지원 및 3TB이상 용량 지원 3) RAID 컨트롤러 - 하드웨어 기반의 RAID 컨트롤러를 장착해야하며, 캐시 메모리 2GB 이상 제공 4) 하드디스크 - SSD : 400GB 이상 미러링 구성 (OS영역) - HDD : SAS 10K 1.2TB x 4EA 이상 (DATA영역) - 전면 Disk Bay 10EA 이상 지원, Hot Plug 지원 - 디스크 전면부에 디스크 activity, 상태 정보에 대한 제거불가한 LED 지원 5) 네트워크 - 1Gb Ethernet 4Port 이상 제공 - 10Gb 2Port 이상 제공 - HBA FC 16Gb 2Port * 2EA 제공 6) 전원 - Redundant Power Supplies 7) OS - Linux 포함(Cent OS 가능) 8) 기타 - DVD-ROM 제공 - I/O Slot 3EA 이상 지원 - 손쉬운 하드웨어 최적화를 위한 사전 구성된 Workload Profile을 제공 - 통합 GUI 관리 솔루션 지원 가능 - 모든 제품은 제조사가 인증하는 정품이어야 함 9) 원활한 구성 및 지원을 위하여 동등규격이거나 동등이상 규격 제품으로 공급

004
요구사항 명	PDF 저장소 스토리지	수 량	1EA
상세 요구 내용	□ 세부내용 1) 컨트롤러 : - 컨트롤러 이중화 제공 2) 캐시 메모리 : - 16GB(컨트롤러당 8GB) 이상 제공, 캐시 데이터 보호 기능 제공 - SSD Cache 지원 3) 디스크 드라이브 : - Usable 40TB 이상 제공 - SAS 10K Disk 제공 - 어레이당 24 Disk Bay 이상 제공 - SSD, SAS , NL-SAS 디스크 지원 4) Host Interface - 16Gb FC 4Port x 2EA 제공 - FC or iSCSI SFP 지원 5) 스토리지 형식 - SAN 또는 DAS 연결 지원 6) RAID 지원 - RAID 1, 5, 6, 10 7) 기타 - 모든 제품은 제조사가 인증하는 정품이어야 함 8) 원활한 구성 및 지원을 위하여 동등규격이거나 동등이상 규격 제품으로 공급

005
요구사항 명	10G L3스위치	수 량	1EA
상세 요구 내용	□ 세부내용 1) 상세 규격 - Switching Capacity 최대 2.5Tbps 지원 - Throughput 1.905Mpps 지원 - Mac address table 14K 지원 - 40GE 최대 6 포트 제공 - 1/10GE Base-T 최대 48 포트 제공 - 파워 이중화 제공 - Fan 이중화 제공 - Memory : 16GB 제공 - Flash : 8GB 제공 2) 주요 기능 - 하드웨어 기반 IPv4/IPv6 의 동일한 처리 성능 - Network Analytics Engine(NAE) 엔진 지원 - 4K 802.1Q VLAN 지원 - 802.3ad( Link-Aggregation) 지원 - 802.1D/W/S ( STP/RSTP/MSTP ) 지원 - Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) 지원 - IPv4 : Default, Static, OSPF, BGP4 지원 - IPv6 : Default, Static, OSPFv3 지원 - ECMP 지원 - IGMPv1/2/3, IGMP snooping, PIM-SM/지원 - Loop detection 지원 - UDLD 기능 지원 - LLDP (Media Endpoint Discovery) 지원 - SNMPv1/2/3, Remote monitoring (RMON), Syslog 지원 - OS image 이중화 지원 3) 기타 - 모든 제품은 제조사가 인증하는 정품이어야 함 4) 원활한 구성 및 지원을 위하여 동등규격이거나 동등이상 규격 제품으로 공급

005
요구사항 명	기타 장비	수 량	각 1EA
상세 요구 내용	□ 세부내용 1) 시스템랙 - 2200(H) * 600(W) * 1000(D) - 전원 20구 이상 - KVM Switch 8Port 이상(연결 케이블 포함) / 17“ LCD Monitor 일체형 2) UPS - AC Input Voltage / AC Output Voltage : 1PH 230V / 1PH 230V - 주파수 : 40~70Hz - Type : 19“ Rack Type - SNMP Card 포함 - Display : LED + LCD DISPLAY - Load equipment : Server equipment - Back up time : 56분 - UPS 및 Battery Case Dimension : (W)432mm (D)130mm (H)719MM * 4EA 3) 기타 - 모든 제품은 제조사가 인증하는 정품이어야 함 4) 원활한 구성 및 지원을 위하여 동등규격이거나 동등이상 규격 제품으로 공급